# Installation von Intel® Netzwerkadaptern

Diese Seite enthält kurze Installationsanweisungen für Intel® Ethernet-Geräte und -Software.

Detaillierte Installations- und Konfigurationsinformationen finden Sie hier:

- Benutzerleitfaden für Intel® Ethernet-Adapter und -Geräte –Im Intel Ressourcen- und Dokumentationen-Center verfügbar
- README-Dateien in Linux* und FreeBSD* Treiber-Tarballs

## Installation des Intel® Ethernet-Adapters

### Installation eines Adapters

1. Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenn Sie eine Hot-Plug-Installation ausführen, lesen Sie zuerst die Serverdokumentation.
2. Entfernen Sie die Computerabdeckung und die Blende des Adaptersteckplatzes, der für Ihren Adapter passt. Sie können ohne negative Folgen einen Steckplatz benutzen, der länger ist als der Anschluss Ihres Adapters; versuchen Sie jedoch nicht, den Adapter in einem Steckplatz zu installieren, der kürzer ist als der Anschluss.
3. Setzen Sie den Adapter fest in den Steckplatz ein und befestigen Sie die Halterung.
4. Bringen Sie die Computerabdeckung wieder an. Stecken Sie die Netzverbindung ein.

### Installation einer Mezzanine-Erweiterungskarte

1. Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die Computerabdeckung.
3. Richten Sie den PCIe-Anschluss der Mezzanine-Erweiterungskarte mit dem Anschluss und den vier Abstandhaltern aus Kunststoff am Mainboard aus.
4. Drücken Sie den Adapter in den Anschluss der Mezzanine-Karte, bis er fest sitzt und in den vier Abstandhaltern eingerastet ist.
5. Bringen Sie die Computerabdeckung wieder an. Stecken Sie die Netzverbindung ein.

## Schließen Sie das Netzwerkkabel an

### Kupferadapter:

Verwenden Sie für 10-Mbit/s-Netzwerke TPE(Twisted Pair Ethernet)-Netzwerkkabel der Kategorie 3, 4 oder 5.
Verwenden Sie für 100/1000-Mbit/s-Netzwerke sowie für Netzwerke in Privathaushalten Kategorie-5-Kabel (4 Leitungspaare).
Verwenden Sie für 10-Gbit/s-Netzwerke Ethernetkabel der Kategorie 6, 6a oder 7.

### Glasfaseradapter mit SC-Steckverbinder:

Entfernen Sie die Abdeckung des Glasfaseranschlusses und bewahren Sie sie gut auf. Stecken Sie den Duplex-SC-Steckverbinder eines 1000 Base-SX-Glasfaserkabels in die TX/RX-Anschlüsse der Adapterklammer.

### Glasfaseradapter mit LC-Steckverbinder:

Entfernen Sie die Abdeckung des Glasfaseranschlusses und bewahren Sie sie gut auf. Befestigen Sie am Adapter eine LC-Steckverbindung mit den korrekten Kabeln für Ihren Adaptertyp. Sie können Kabel anderer Verbindungstypen (wie SC) verwenden, wenn die Kabel den optischen Spezifikationen des Adapters, einschließlich der Längenbegrenzung, entsprechen.

### Anschließbares SFP+-Optics-Modul:

Installieren Sie das Modul und schließen Sie das Kabel entsprechend den Herstelleranweisungen für das Modul an.

### CX4-Anschluss:

Die Kabel müssen den Spezifikationen des IEEE-Standards 802.3ak, Klausel 54 entsprechen. Der erforderliche Kabelanschluss ist ein aufklappbarer MDI-Steckplatz wie in IEC 61076-3-113 definiert.

Starten Sie den Computer und folgen Sie nachfolgenden Anweisungen zur Treiberinstallation.

## Treiber installieren

### Microsoft* Windows*-Betriebssysteme

Software für Microsoft Windows ist in den folgenden Paketen verfügbar:

- Nur Windows-Treiber. Diese Option beinhaltet nicht die Intel® PROSet Software.
- Nur Intel PROSet. Diese Option beinhaltet nicht die Windows-Basistreiber. Sie müssen die Basistreiber installieren, bevor Sie Intel PROSet installieren.
- Intel® Ethernet-Adapter – vollständiges Treiberpaket. Diese Option umfasst Treiber und Tools für alle Betriebssysteme, ist aber ein sehr großer Download.

| HINWEISE: Für die Installation von Treibern sind Administratorrechte für das Betriebssystem erforderlich. Die in der aktuellen Version unterstützten Windows-Versionen finden Sie auf der Seite „Unterstützte Betriebssysteme“ im Adapter-Benutzerhandbuch. Intel PROSet wird nicht von allen Versionen von Windows unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerleitfaden zum Adapter.

Gehen Sie wie folgt vor, um Windows-Treiber und -Tools zu installieren:

1. Laden Sie Ihr gewünschtes Softwarepaket über http://www.intel.de/support herunter.
   - Wenn Sie nur die Basistreiber herunterladen:
     - Wired_driver_XX.X_32.zip herunterladen, wenn Sie ein 32-Bit-Betriebssystem verwenden.
     - Wired_driver_XX.X_x64.zip herunterladen, wenn Sie ein 64-Bit-Betriebssystem verwenden.
   - Wenn Sie nur Intel PROSet herunterladen:
     - Wired_PROSet_XX.X_32.zip herunterladen, wenn Sie ein 32-Bit-Betriebssystem verwenden.
     - Wired_PROSet_XX.X_x64.zip herunterladen, wenn Sie ein 64-Bit-Betriebssystem verwenden.
   - Wenn Sie das vollständige Treiberpaket herunterladen:
     - Release_XX.X.zip herunterladen.
2. Extrahieren Sie das heruntergeladene Softwarepaket auf Ihre Festplatte.
3. Klicken Sie bei Start des Assistenten für das Suchen neuer Hardware auf die Schaltfläche "Abbrechen".
4. Wenn Sie das vollständige Treiberpaket heruntergeladen haben:
   1. Navigieren Sie in Ihren extrahierten Dateien zu \APPS\SETUP\SETUPBD und dann zum Windows-Unterordner, der Ihrer Windows-Version (32 Bit oder 64 Bit) entspricht.
   2. Doppelklicken Sie im Ordner Winx64 oder Win32 auf SetupBD.exe.
   3. Schließen Sie die Schritte im Installationsassistenten ab.
   4. Wenn Sie Intel PROSet installieren möchten, navigieren Sie zu \APPS\PROSETDX und dann zum Windows-Unterordner, der Ihrer Windows-Version (32 Bit oder 64 Bit) entspricht.
   5. Doppelklicken Sie im Ordner Winx64 oder Win32 auf DxSetup.exe.
   6. Schließen Sie die Schritte im Installationsassistenten ab.
5. Wenn Sie nur Windows-Treiber heruntergeladen haben:
   1. Doppelklicken Sie in den extrahierten Dateien im Download auf Wired_driver_XX.X_xx.exe.
   2. Schließen Sie die Schritte im Installationsassistenten ab.
6. Wenn Sie Intel PROSet installieren möchten:
   1. Laden Sie die Dateien aus Wired_PROSet_XX.X_xx.zip herunter und extrahieren Sie sie, falls noch nicht geschehen.
   2. Doppelklicken Sie in den extrahierten Dateien auf Wired_PROSet_XX.X_xx.exe.
   3. Schließen Sie die Schritte im Installationsassistenten ab.

### Linux*

Um ein binäres RPM*-Paket dieses Treibers zu erstellen, führen Sie 'rpmbuild -tb <dateiname.tar.gz>' aus. Ersetzen Sie <dateiname.tar.gz> mit dem Dateinamen des Treibers.

| HINWEISE: Damit das erstellte Paket ordnungsgemäß funktioniert, MUSS der gegenwärtig ausgeführte Kernel mit der Version und der Konfiguration der installierten Kernelquellen übereinstimmen. Wenn Sie den Kernel gerade neu kompiliert haben, führen Sie jetzt einen Systemneustart aus. Die RPM-Funktionalität wurde bisher nur in Red Hat-Verteilungen getestet.

1. Verschieben Sie die Basistreiber-Tardatei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl. Verwenden Sie beispielsweise '/home/username/ixgbe' oder '/usr/local/src/ixgbe'.
2. Dekomprimieren Sie das Archiv, wobei <x.x.x> die Versionsnummer für die Treibertardatei ist:

   > `tar zxf ixgbe-<x.x.x>.tar.gz`

3. Wechseln Sie durch folgende Eingabe zum src-Verzeichnis des Treibers über, wobei <x.x.x> die Versionsnummer des Treibertars ist:

   > `cd ixgbe-<x.x.x>/src/`

4. Kompilieren Sie das Treibermodul:

   > `make install`

   Die Binärdatei wird installiert als:

   > `/lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/ixgbe.o`

   Die oben aufgeführten Installationsverzeichnisse sind die Standardverzeichnisse. Sie sind möglicherweise für bestimmte Linux-Distributionen nicht richtig.

5. Installieren Sie das Modul:

   > `modprobe ixgbe <Parameter>=<Wert>`

6. Weisen Sie der Schnittstelle durch folgende Eingabe eine IP-Adresse zu, wobei <x> für die Schnittstellennummer steht:

   > `ifconfig eth<x> <IP_address>`

7. Prüfen Sie, ob die Schnittstelle funktioniert. Geben Sie Folgendes ein, wobei <IP_address> die IP-Adresse eines anderen Gerätes auf demselben Subnet wie die Schnittstelle, die getestet wird, ist:

   > `ping <IP_address>`

### FreeBSD*

Dieser Treiber wurde für die Verwendung mit FreeBSD-Kernel Version 4.8 oder höher entwickelt.

| HINWEIS: Sie müssen Kernelquellen installiert haben, damit Sie das Treibermodul kompilieren können.

Bei den untenstehenden Anleitungen ist x.x.x die Treiberversion, wie sie im Namen der Treibertardatei angegeben ist.

1. Verschieben Sie die Basistreiber-Tardatei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl. Verwenden Sie beispielsweise /home/username/ixgb oder /usr/local/src/ixgb.
2. Dekomprimieren Sie das Archiv:

   > `tar xfz ixgb-x.x.x.tar.gz`

   Hierdurch wird das Verzeichnis `ixgb-x.x.x` erstellt.

3. So installieren Sie die man-Seite:

   > `cd ixgb-x.x.x
   > gzip -c ixgb.4 > /usr/share/man/man4/ixgb.4.gz`

4. Um den Treiber in einem laufenden System zu laden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

   > `cd ixgb-x.x.x
   > make`

   ODER

   > `cd ixgb-x.x.x/src
   > make load`

5. Um der Schnittstelle eine IP-Adresse zuzuweisen, geben Sie Folgendes ein:

   > `ifconfig ixgb<interface_num> <IP_address>`

6. Prüfen Sie, ob die Schnittstelle funktioniert. Geben Sie Folgendes ein, wobei <IP_address> die IP-Adresse eines anderen Gerätes auf demselben Subnetz wie die Schnittstelle, die getestet wird, ist:

   > `ping <IP_address>`

7. Wenn Sie möchten, dass der Treiber beim Hochfahren des Systems automatisch geladen wird, führen Sie Folgendes aus:

   > `cd ixgb-x.x.x/src
   > make load
   > cp if_ixgb.ko /modules`

   Bearbeiten Sie /boot/loader.conf und fügen Sie folgende Zeile hinzu:

   > `if_ixgb_load="YES"`

   ODER

   kompilieren Sie den Treiber in den Kernel (siehe Punkt 8). Bearbeiten Sie /etc/rc.conf und erstellen Sie den geeigneten Eintrag für ifconfig_ixgb<interface_num>:

   > `ifconfig_ixgb<interface_num>="<ifconfig_settings>"`

   Anwendungsbeispiel:

   > `ifconfig_ixgb0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"`

8. Wenn Sie den Treiber in den Kernel kompilieren möchten, geben Sie Folgendes ein:

   > `cd ixgb-x.x.x/src
   > mkdir /usr/src/sys/dev/ixgb
   > cp if_ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   > cp ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   > cp Makefile.kernel /usr/src/sys/modules/ixgb/Makefile
   > `

   Bearbeiten Sie die Datei /usr/src/sys/conf/files.i386 und fügen Sie folgende Zeile hinzu:

   > `dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
   > dev/ixgb/ixgb_ee.c optional ixgb
   > dev/ixgb/if_ixgb.c optional ixgb
   > `

   Entfernen Sie ggf. die folgenden Zeilen aus der Datei /usr/src/sys/conf/files.i386:

   > `/dev/ixgb/if_ixgb_fx_hw.c optional ixgb
   > /dev/ixgb/if_ixgb_phy.c optional ixgb`

   Entfernen Sie die Kernelkonfigurationsdatei (GENERIC oder MYKERNEL) aus /usr/src/sys/i386/conf und stellen Sie sicher, dass die folgende Zeile vorhanden ist:

   > `device ixgb`

   Kompilieren Sie und installieren Sie den Kernel. Damit die Kernel-Aktualisierungen wirksam werden, ist ein Systemneustart erforderlich.

Weitere Informationen über das Kompilieren des Kernels finden Sie in der Dokumentation über das FreeBSD-Betriebssystem.

*Rechtliche Hinweise